      Ежемесячный журнал учета состояния бассейна/спа в соответствии с WAC 246-260 	 Месяц/год: ________________
(Бассейн/спа):_________________
Название и адрес объекта: _____________________________________________________ Оператор бассейна:_____________________________  
Тип используемого дезинфицирующего средства: ________________ Минимальная скорость водообмена (гал/мин):_______________
 Обратите внимание, что обо всех несчастных случаях и травмах, в результате которых была вызвана служба экстренной помощи, необходимо сообщить в CCPH в течение 48 часов, заполнив соответствующую форму отчета о травме. Документирование травмы в этом журнале не заменяет собой подачу отчета. Формы отчета о травме можно найти на сайте clark.wa.gov/public-health/pool-operator-resources  Отчеты следует отправлять по электронной почте на адрес DLCntyHealthWaterRec@clark.wa.gov
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Дата
	Записывать ежедневно
	

Записывать еженедельно
	Записывать по мере необходимости

	
	Дезинфицирующее средство: свободный остаточный хлор.
· Нестабилизированный: бассейн — от 1,5 до 10,0 ч/млн
· Нестабилизированный: спа/детский бассейн — от 3,0 до 10,0 ч/млн
· Стабилизированный: бассейн — от 2,0 до 10,0 ч/млн
· Стабилизированный: спа/детский бассейн — от 3,5 до 10,0 ч/млн
	Связанный хлор: <50% от свободного хлора
	pH: от 7,2 до 8,0
	Температура: макс. 104° F
	Расход воды  (галлонов в минуту)
	Щелочность: 80-120 ч/млн
	Циануровая кислота: в случае использования — макс. 90 ч/млн
	Общие примечания:  
Ведите учет всех работ по техническому обслуживанию, включая закрытие бассейна, проблемы с прозрачностью воды, химическую обработку, обратную промывку, вакуумную очистку, слив воды и т. д.
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Проверьте список активных ингредиентов на упаковке химического средства, чтобы определить, какой тип дезинфицирующего средства вы используете.
Стабилизированный хлор: трихлор (таблетки размером 3 дюйма, гранулы), дихлор (таблетки размером 2–3 дюйма, гранулы) 
Нестабилизированный хлор: гипохлорит натрия (жидкость), гипохлорит кальция (брикеты, таблетки, гранулы), хлоргенератор	

Для получения информации в других форматах, обратитесь в Департамент округа Clark по правам граждан с ограниченными возможностями (Clark County ADA Office)   564.397.2322 / 711 или 800.833.6388 / ADA@clark.wa.gov
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